D.IV.4 9° Modifier sensiblement le relief du sol : Définition de la notion de modification sensible du relief du sol (version 21/08/2024)R.IV.4-3 : une modification du relief du sol, en remblai ou en déblai, est sensible lorsqu’elle remplit l’une des conditions suivantes : 
1° elle est d’un volume supérieur à 40m³ ;
2° elle est d’une hauteur supérieure à 50cm par rapport au niveau naturel du terrain et d’un volume supérieur à 5m³ ;
Par dérogation à l’alinéa 1er, 1° et 2° :
· En ZA ou bien lié à une activité agricole et ailleurs qu’en ZH : comblement d’une dépression de 2a max : sensible si elle est d’une hauteur supérieure à 50cm.
· Avec des terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de produits agricoles (ex : betteraves, pdt,…) et liée à une activité agricole : sensible si elle est d’une hauteur supérieure à 50cm.
· Soit lors de la création et de l’équipement d’une ZAE, soit qui vise la réhabilitation d’un SAR ou d’un SRPE : sensible si elle est d’une hauteur supérieure à 1m.
3° elle est située à moins de 2m de la limite mitoyenne (même une modification de 10cm est soumise à permis cf. Formation UVCW 26/09/2017) ;
4° elle porte sur une partie de terrain ou un terrain soumis(e) à un risque de ruissellement concentré, c-à-d un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg (cf. Larousse : ligne joignant les points les plus bas d’une vallée), une vallée ou un vallon sec ;
5° elle est située dans une zone soumise à l’aléa d’inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’Eau, ou porte sur une partie de terrain ou un terrain qui a subi des inondations dans les 5 dernières années ;
6° elle a pour finalité ou pour effet de modifier le système de drainage d’une wateringue (cf. Wikipedia : fossé ou ouvrage de drainage à vocation de dessèchement de bas-marais, de zones humides ou inondables situées en plaines maritimes sous le niveau des hautes mers) ;
7° elle est située dans un site reconnu en vertu de la loi du 12/07/1973 sur la conservation de la nature,
À l’exception : non soumis à permis
a) Dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 (…) ;
b) Dans les sites reconnus, de la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une réserve naturelle domaniale, agréée ou forestière (…).
8° elle est située dans un site de grand intérêt biologique (SGIB) repris sur le portail cartographique du SPW ;
9° elle est située dans une zone naturelle visée à l’article D.II.39 (ZN du PS) ;
10° elle a pour finalité de créer un plan d’eau ou de combler un plan d’eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à l’exception des mares et étangs visés à l’article R.IV.1-1, I1 ;
11° elle modifie le relief des berges d’un cours d’eau, sauf si elle résulte de travaux de dragage/curage réalisés par le gestionnaire du cours d’eau : non soumis à permis ;
12° elle a pour finalité ou pour effet de combler une dépression résultant de la présence d’un risque naturel ou d’une contrainte géotechnique majeurs visés à l’article D.IV.57, alinéa 1 3° ;
13° elle a pour finalité de créer un parking, à l’exception des emplacements de stationnement visés à l’article R.IV.1-1 F4 ;
14° elle a pour finalité de créer une piste non couverte destinée à des exercices d’équitation ;
15° elle concerne une zone de prévention rapprochée au sens du Code de l’Eau, dont le captage est destiné à la consommation humaine sous forme conditionnée d’eau de source ou minérale naturelle ;

Exonération : R.IV.1-1 1 et 3 : forage/carottages pour étude géotechnique/pollution de sol/prospection géologique + dépôt/remblai/déblai conditionnés sous programme d’action sur les rivières visé à l’article D.33/3 Livre II du C. Env. 



R.IV.1-1 I2 : les étangs et mares qui ne remplissent pas les conditions visées au point I1 : permis d’impact limité sans architecte
R.IV.1-1 I1 : Mare et étang : 1 par propriété, dans les espaces de cours et jardins/parc public, à 3m au moins des limites mitoyennes, superficie maximale de 100m², les déblais nécessaires à ces aménagements n’entraînant sur le reste de la propriété aucune modification sensible du relief naturel du sol au sens du R.IV.4-3 : non soumis à permis.




R.IV.1-1 I3 : suppression ou remblaiement des étangs et mares visés au point I1 (en zone de cours et jardins et pas isolés en ZA sans habitations (cf. Tableau instructions administratives) pour autant que les remblais soient conformes à la législation en vigueur : non soumis à permis.





R.IV.1-1 T2 : la modification sensible du relief du sol au sens de l’article R.IV.4-3 dans un rayon de 30m d’une construction ou d’une installation dûment autorisée : permis d’impact limité (PL) sans architecte.
R.IV.1-1 F5 : les chemins et emplacements de stationnement en plein air aux abords de construction ou d’une installation dûment autorisée autres que ceux visés au point 4 : permis d’impact limité sans architecte.
R.IV.1-1 F4 : les emplacements de stationnement en plein air et leurs accès de 300m² max., aux abords d’un bâtiment dûment autorisés, formant une unité fonctionnelle et, en relation directe avec la voirie de desserte (cf. Tableau instructions administratives : en zone de recul, pas à l’arrière de l’habitation, ne pas dépasser la façade arrière du volume principal), en matériaux perméables (ex. cf. Tableau instructions administratives : graviers, dolomie damée, dalle de béton/synthétique-gazon, …) et discontinus sans modification sensible du relief au sens R.IV.4-3 1° à 5°, 7°, 9°, 11°, 12° et 15° : non soumis à permis. 
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